产品规格书

P3.91 表贴三合一技术参数INDOOR P3.91 SMD 3IN1 TECHNICAL PARAMETERS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 模组  Unit Module | 项目 Item | 参数 Parameter |
| 产品型号 Model Number | HX-P3.91-16S |
| 模组尺寸 Module size | 250mm\*250mm |
| 物理点间距 Pixel pitch | 3.91mm |
| 物理密度 Pixels Density | 65536点/m2 |
| 发光点颜色 Pixel configuration | 1R1G1B |
| LED封装 Package mode | SMD2121 |
| 模组分别率 Pixel resolution | 64dots(W)\*64 dots(H) |
| 模组最大功耗 Max Power | 32W |
| 模组厚度 Module thickness | 14.66mm（不含磁铁） |
| 26.55mm（含磁铁） |
| 模组重量 Weight | 0.573kg |
| 驱动方式 Drive type | 恒流驱动Constant drive |
| 扫描方式 Scan mode | 1/16扫描 1/16scan |
| 接口方式 Port type | HUB75-A |
| 白平衡亮度 Brightness of white balance | ≥1200cd/m2 |