|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LED屏机箱  Cabinet | 箱体尺寸 Dimension | 500mm\*500mm |
| 单体模组数 Monomer Module Number | 4 |
| 供电方式 Power supply | 5V/40A\*1pcs |
| 散热方式 Thermal discharge | fan 1pcs |
| 箱体分辨率 Pixel per cabinet | 128\*128 |
| 最佳视距 Best viewing distance | 4M～20M |
| 最佳视角 Best viewing angle | 160°(W) 120°(H) |
| 环境温度 Temperature | 存贮storage:-35℃～+85℃  工作working:-20℃～+50℃ |
| 相对湿度 Relative humidity | 10%-95% |
| 屏体重量 Weight | 7.5kg |
| 屏体厚度 Thickness | 65mm |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 供电  Power | 工作电压 Working voltage | AC110～220V±10% |
| 平均功耗 Average Power consumption | 168W/㎡ |
| 最大功耗 Max.Power consumption | ≤560W/㎡ |
| 电流 Current | ≤20mA(single LED) |
| 控制系统  Control system | 控制主机 CPU | Pentium4 or above P4或以上 |
| 操作系统 Operation system | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 |
| 控制方式 Control method | 同步控制Synchronization |
| 主要技术参数  Main technical  parameter | 驱动器件 Driving device | Constant drive IC 恒流驱动 |
| 刷新频率 Refresh frequency | ≥900HZ |
| 灰度/颜色 Grey scale/colors | 4096级,可显示16.7M颜色  4096gray level/16.7M colors |
| 平均无故障时间 MTBF | ≥9000hours |
| 电源开关 Power switch | 自动开关Automatic switch |
| 显示模式 Display Mode | ≥800\*600/1024\*768 |